Absperrklappe HYDROMAT®: (DN1400-DN2000 / PN10-PN16)

Absperrklappe nach DIN EN 593, mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe, kraftschlüssig dichtend.

Massiver Dichtwulst in Klappenscheibe einvulkanisiert. 

Alle medienberührten Teile nach KTW und DVDW Arbeitsblatt W270, entsprechend der UBA-Leitlinie.

DN       , PN          

Baulänge:

Gemäß DIN EN 558-1 / Grundreihe 14 / (F4, Kurzbaulänge) 

Flanschanschlussmaße:
Gemäß DIN EN 1092-2

AUMA Getriebe GS in Schutzart IP68, selbsthemmend und wartungsfrei.

Wartungsfreie Lagerung der Klappenwelle, sechsfach vor Medium geschützt.

Werkstoffe

Gehäuse: 

Stahlgeschweißte Ausführung
Klappenscheibe: 

Stahlgeschweißte Ausführung 
Klappenwelle:

Edelstahl  

Schrauben:

Edelstahl / A2 / A4

Dichtwulst: 

EPDM

Korrosionsschutz

DN1400 – DN2000

2K-Epoxyd-Beschichtung
Farbton, RAL 5002
Absperrklappe System HYDROMAT®
Fabrikat Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

oder gleichwertig.

